(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "AS4C32M16SC" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at -10.16 31.75 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "AS4C32M16SC" (id 1) (at 0 0 90)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at -28.575 20.955 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at -28.575 20.955 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "ki_locked" "" (id 4) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (symbol "AS4C32M16SC_1_1"
      (rectangle (start -10.16 30.48) (end 10.16 -29.21)
        (stroke (width 0.1524) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 15.24 180) (length 2.54)
        (name "DQ5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 12.7 180) (length 2.54)
        (name "DQ6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 10.16 180) (length 2.54)
        (name "DQ7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
        (name "DQML" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 -19.05 0) (length 2.54)
        (name "~{WE}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 -21.59 0) (length 2.54)
        (name "~{CAS}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "17" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 -24.13 0) (length 2.54)
        (name "~{RAS}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "18" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 -26.67 0) (length 2.54)
        (name "~{CS}" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "19" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 27.94 180) (length 2.54)
        (name "DQ0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 -6.35 0) (length 2.54)
        (name "BA0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "20" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 -8.89 0) (length 2.54)
        (name "BA1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "21" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 2.54 0) (length 2.54)
        (name "A10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "22" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 27.94 0) (length 2.54)
        (name "A0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "23" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 25.4 0) (length 2.54)
        (name "A1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "24" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 22.86 0) (length 2.54)
        (name "A2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "25" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 20.32 0) (length 2.54)
        (name "A3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "26" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 17.78 0) (length 2.54)
        (name "A4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "29" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 15.24 0) (length 2.54)
        (name "A5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "30" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 12.7 0) (length 2.54)
        (name "A6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "31" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 10.16 0) (length 2.54)
        (name "A7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "32" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 7.62 0) (length 2.54)
        (name "A8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "33" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 5.08 0) (length 2.54)
        (name "A9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "34" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 0 0) (length 2.54)
        (name "A11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "35" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "A12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "36" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 -12.7 0) (length 2.54)
        (name "CKE" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "37" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -12.7 -15.24 0) (length 2.54)
        (name "CLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "38" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
        (name "DQMH" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "39" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 25.4 180) (length 2.54)
        (name "DQ1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54) hide
        (name "NC" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "40" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 7.62 180) (length 2.54)
        (name "DQ8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "42" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 5.08 180) (length 2.54)
        (name "DQ9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "44" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 2.54 180) (length 2.54)
        (name "DQ10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "45" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 0 180) (length 2.54)
        (name "DQ11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "47" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 -2.54 180) (length 2.54)
        (name "DQ12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "48" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 22.86 180) (length 2.54)
        (name "DQ2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 -5.08 180) (length 2.54)
        (name "DQ13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "50" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
        (name "DQ14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "51" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
        (name "DQ15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "53" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 20.32 180) (length 2.54)
        (name "DQ3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at 12.7 17.78 180) (length 2.54)
        (name "DQ4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "AS4C32M16SC_2_1"
      (rectangle (start -8.89 10.16) (end 8.89 -10.16)
        (stroke (width 0.1524) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (pin power_in line (at -11.43 7.62 0) (length 2.54)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 -2.54 180) (length 2.54)
        (name "VSSQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -11.43 5.08 0) (length 2.54)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -11.43 2.54 0) (length 2.54)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "27" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 7.62 180) (length 2.54)
        (name "VSS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "28" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -11.43 0 0) (length 2.54)
        (name "VDDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 5.08 180) (length 2.54)
        (name "VSS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "41" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -11.43 -7.62 0) (length 2.54)
        (name "VDDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "43" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 -5.08 180) (length 2.54)
        (name "VSSQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "46" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -11.43 -5.08 0) (length 2.54)
        (name "VDDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "49" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 -7.62 180) (length 2.54)
        (name "VSSQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "52" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 2.54 180) (length 2.54)
        (name "VSS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "54" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 0 180) (length 2.54)
        (name "VSSQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -11.43 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "VDDQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
